**Příloha č. 4**

**Technická specifikace**

| **P. č.** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **Specifikace** | **Podrobná technická specifikace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Vybavení fitness** |   |   |   |   |
| 1. | Tréninkový volně stojící boxovací ring | ks | 1 | Boxerský ring 4x4m | **Min. technické požadavky:*** Vnější rozměr max. 5 x 5 m
* Vnitřní rozměr lan min. 3,3 x 3,3 max. 4 x 4
* volně stojící
* standardního bezpečnostní polstrování
* min. 3 lana
 |
| 2. | Boxerský pytel vodní | ks | 2 | Boxovací pytel vodní | **Min. technické požadavky:**velikost cca 120 x 35 cm včetně závěsu na stěnu |
| 3.  | Boxerská hruška | ks | 3 | Volně stojící boxerská hruška | **Min. technické požadavky:**nastavitelná výška min. od 113 do 155 cm |
| 4. | Drobné boxerské vybavení  | soubor | 1 | 4x Boxerské rukavice "pytlovky" 4 x Boxerské rukavice „klasické“ |  |
|  |  |  |  | 4 x Boxerská přilba | **Min. technické požadavky:**2 x velikost M, 2 x velikost L |
| 5. | Spinningové kolo | ks | 2 | 2 x Spinningové kolo | **Min. technické požadavky:*** setrvačník mechanicky bržděn třecí brzdou
* kalibrovaný setrvačník o hmotnosti min. 20 kg
* kvalitní šlapací střed na čtyřhran, se zapouzdřenými průmyslovými kuličkovými ložisky s dlouhou životností
* mechanický regulátor s plynulou regulací
* bezpečnostní brzda pro okamžité zastavení
* převod klínovým řemenem
* sportovní výškově stavitelná řídítka
* sportovní ergonomické sedlo s horizontálním a vertikálním posunem
* kovové pedály s klipsnami
* držák na láhev + láhev
* stroj musí být vybaven transportními kolečky pro snazší manipulaci
* nosnost min: 140 kg

Tréninkový počítač:* Měřené údaje:
	+ čas, rychlost, vzdálenost, spotřebu kalorií, tepová frekvence
* Měření tepu:
	+ možnost připojení hrudního pásu s přesností EKG

Ostatní požadavky:* Způsob použití dle DIN EN: \* HA - vhodné pro domácí použití a lehcekomerční prostředí
* Záruční doba: 2 roky záruka, značkový servis u zákazníka
 |
| 6. | Multifunkční posilovací stroj | ks | 1 |   | **Min. technické požadavky:**- trubkový ocelový profil - ocelová konstrukce s povrchovou úpravou - ocelová lanka opatřeny otěruvzdorným potahem - vodící kladky osazeny ložisky - výškově nastavitelné sedadlo - sklápěcí sedadlo - umožňuje cvičit min 15 různých cviků - obrázkový průvodce cviky - přepínání horních ramen mezi cvičením – tlaky vsedě a butterfly (prsní svaly) **-** hmotnost: max. 200 kg - hmotnost závaží: min. 60 kg - maximální doporučené zatížení min.: 130 kg - vhodné pro veřejné posilovny**Min. požadované možnosti cvičení:** - Bench press - Peck deck - Biceps, triceps - butterfly - Horní zádová kladka - Simulace veslování - předkopávání - ABS - spodní a vrchní břišní svalstvo |
| 7. | Drobné doplňky - činky apod. | soubor | 1 | 6 x Jednoruční nakládací činka | 8x Jednoruční nakládací činka skládající se z: - 1 kus - hřídel s délkou min. 40 cm s ocelovým závitem o průměru 30 mm- 2 kusy - závaží 2,5 kg - 4 kusů - závaží 1,25 kg - 2 kusy - bezpečnostní objímka se závitem |
|  |  |  |  | 2 x Obouruční nakládací činka | Obouruční nakládací činka s hmotností min. 50 kg skládající se z:- 1 kus - obouruční hřídel cca 160 cm s ocelovým závitem, průměr 30 mm- 2 kusy - bezpečnostních závitových objímek - 2 kusy - závaží 10 kg - 4 kusy - závaží 5 kg - 2 kusy - závaží 1,5 kg  |
|  |  |  |  | Stojan na činky „jednoručky“ | **Min. technické požadavky:**- masivní rám- min. dvouřadý **- rozměry jedné poličky:** cca 145 x 30 cm**- rozměry celkem:** cca 80 x 57,5 x 155 cm |
|   | **Tělocvična** |  |  |   |   |
| 8. | Trampolína | ks | 2 |  Trampolína kulata | **Min. technické požadavky:**- Trampolína kulatá průměr cca 125 cm,- Kovová konstrukce,- Zesílený kryt pružin,- Min. 6 x pevné nožičky,- Výplet pro "aerobic skákání", - noha min. 25 cm s krytkou, - silná pružina ,- Maximální zatížení min 90 kg. |
| 9. | Žíněnky | ks | 4 |   | **Min. technické požadavky:**Žíněnka školní 2x1m, výška 6 - 10 cm, s úchyty |
| 10. | Žíněnky - tatami | soubor | 1 |   | **Min. technické požadavky:**velikost dílce min. 1 x 1 m včetně zámku (tloušťka min. 1 cm), celková plocha min 25 m2  |
| 11. | Drobné vybavení - míče, apod. | soubor | 1 |   | **Min. technické požadavky:*** 2 fotbalový míč, 2 x futsalový míč, 2 x basketbalový míč, 2 x volejbalový míč, 15 florbalových míčků, 8 pingpongových pálek, 20 pingpongových míčků
* Oficiální váha a velikost pro soutěže
 |
| 12. | Stolní kopaná | ks | 2 | Stolní fotbal pro nekomerční veřejné využití | **Min. technické požadavky:*** celkové rozměry cca 140 x 73 x 87 cm (velikost hracího pole min. 115 x 65 cm)
* Dilatační nohy s gumovými patkami (ochrana podlahy) pro správné vyvážení fotbálku
* Tyče v kluzných průchodkách
* Hrací tyče průměr cca 16mm
* Míčky standard 34mm
* Protiskluzová madla
 |
| 13. | Vzdušný hokej |  |  | Vzdušný hokej | **Min. technické požadavky:*** Hrací plocha min 176 x 85 cm
* Mechanické počítadlo
* Min. výška 75 cm.
* Příslušenství - 2 x hokejka (pusher), 2 x puk 63 mm,
* Připojení na 220 V - ventilátor.
 |
| 14. | Pingpongový stůl | ks | 2 |   | * Rozměry odpovídající mezinárodním rozměrům pro turnaje (d x š x v): 274 x 152,5 x 76 cm
* hrací deska: dřevěná, výška min. 15 mm
* sklopné hrací desky
* přeprava pomocí integrovaných koleček
* síťka součástí dodávky
 |
| 15. | Florbalové vybavení | soubor | 1 |  16 x Florbalová hokejka | **Min. technické požadavky:*** 10 x levá,
* 6 x pravá,
* velikost junior - cca 85 cm,
 |
|  |  |  |  | 2 x florbalová branka | **Min. technické požadavky:*** velikost 160x115cm,
* kovový rám,
* sít a záclonka,
* všechny tyče kulaté a rohy zaobleny,
* ve spodní části branky plastové zátky zabraňující poškození podlahy,
* úchyty pro uchycení sítě eliminující její prodření.
 |
|  |  |  |  | 2x Brankářská maska | **Min. technické požadavky:*** Nastavitelné popruhy pro pevně zafixování na hlavě
* Min. 2 výměnná polstrování pro úpravu velikosti a se savou úpravou
 |
|   | **Vybavení pro outdoorové programy** |  |  |   |   |
| 16.  | Jízdní kola včetně vybavení (přilby, svítilny,..) | ks | 10 |  10 x horské kolo | **Min. technické požadavky:*** Velikost 5 x 16.5"(S);3 x 18.0"(M); 2x 20.0"(L);
* Rám – Aluminium nebo dural
* Přední vidlice odpružená
* Systém odpružení pérové/mechanic lockout
* Brzdy (přední/zadní) V-brake
* Brzdové páky kovové
* Počet rychlostí min. 21
* Včetně přední a zadní svítilny
 |
|  |  |  |  | 10 x přilba | 5 x velikost S, 3 x Velikost M a 2 x Velikost L  |
| 17.  | Stany včetně vybavení spacáky,… | ks | 10 |  10 x stan  | **Min. technické požadavky:*** dvouplášťový stan typ kopule s duravrapovými nosnými pruty pro 3 osoby,
* velikost v rozloženém stavu min. 180 x 280 x 130 cm,
* vnější stan s výškou vodního sloupce min. 2 000 mm.,
* podlážka stanu s vodním sloupcem min. 5 000 mm,
* celková váha max. 4 kg,
 |
|  |  |  |  | 30 x spací pytel | **Min. technické požadavky:*** teplotní rozsahem minimálně od -5 st. C ("extrem"),
* váha do 1,8 kg.,
* kompresní obal,
* dvouvrstvá sendvičová 2 x min. 140 g/m²,
* výplň duté vlákno, případně alternativní produkty,
* pro maximální výšku postavy min. 185 cm.
 |
|  |  |  |  | 30 x karimatka | **Min. technické požadavky:*** Rozměry - 180 x 55 - 60 x 0,8 - 1,2 cm;
* nenafukovací, pěnová/EVA/případně alternativní materiály,
* hmotnost max. 240 g.
 |

Pozn.: v případě pozn. cca se může požadovaná hodnota měnit v rozmezí + - 20 %