**Příloha č. 4**

**Technická specifikace**

| **P. č.** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **Specifikace** | **Podrobná technická specifikace** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vybavení fitness** |  |  |  |  |
| 1. | Tréninkový volně stojící boxovací ring | ks | 1 | Boxerský ring 4x4m | **Min. technické požadavky:**   * Vnější rozměr max. 5 x 5 m * Vnitřní rozměr lan min. 3,3 x 3,3 max. 4 x 4 * volně stojící * standardního bezpečnostní polstrování * min. 3 lana |
| 2. | Boxerský pytel vodní | ks | 2 | Boxovací pytel vodní | **Min. technické požadavky:**  velikost cca 120 x 35 cm včetně závěsu na stěnu |
| 3. | Boxerská hruška | ks | 3 | Volně stojící boxerská hruška | **Min. technické požadavky:**  nastavitelná výška min. od 113 do 155 cm |
| 4. | Drobné boxerské vybavení | soubor | 1 | 4x Boxerské rukavice "pytlovky"  4 x Boxerské rukavice „klasické“ |  |
|  |  |  |  | 4 x Boxerská přilba | **Min. technické požadavky:**  2 x velikost M, 2 x velikost L |
| 5. | Spinningové kolo | ks | 2 | 2 x Spinningové kolo | **Min. technické požadavky:**   * setrvačník mechanicky bržděn třecí brzdou * kalibrovaný setrvačník o hmotnosti min. 20 kg * kvalitní šlapací střed na čtyřhran, se zapouzdřenými průmyslovými kuličkovými ložisky s dlouhou životností * mechanický regulátor s plynulou regulací * bezpečnostní brzda pro okamžité zastavení * převod klínovým řemenem * sportovní výškově stavitelná řídítka * sportovní ergonomické sedlo s horizontálním a vertikálním posunem * kovové pedály s klipsnami * držák na láhev + láhev * stroj musí být vybaven transportními kolečky pro snazší manipulaci * nosnost min: 140 kg   Tréninkový počítač:   * Měřené údaje:   + čas, rychlost, vzdálenost, spotřebu kalorií, tepová frekvence * Měření tepu:   + možnost připojení hrudního pásu s přesností EKG   Ostatní požadavky:   * Způsob použití dle DIN EN: \* HA - vhodné pro domácí použití a lehcekomerční prostředí * Záruční doba: 2 roky záruka, značkový servis u zákazníka |
| 6. | Multifunkční posilovací stroj | ks | 1 |  | **Min. technické požadavky:**  - trubkový ocelový profil  - ocelová konstrukce s povrchovou úpravou  - ocelová lanka opatřeny otěruvzdorným potahem  - vodící kladky osazeny ložisky  - výškově nastavitelné sedadlo  - sklápěcí sedadlo  - umožňuje cvičit min 15 různých cviků  - obrázkový průvodce cviky  - přepínání horních ramen mezi cvičením – tlaky vsedě a butterfly (prsní svaly)  **-** hmotnost: max. 200 kg  - hmotnost závaží: min. 60 kg  - maximální doporučené zatížení min.: 130 kg  - vhodné pro veřejné posilovny  **Min. požadované možnosti cvičení:**  - Bench press  - Peck deck  - Biceps, triceps  - butterfly  - Horní zádová kladka  - Simulace veslování  - předkopávání  - ABS - spodní a vrchní břišní svalstvo |
| 7. | Drobné doplňky - činky apod. | soubor | 1 | 6 x Jednoruční nakládací činka | 8x Jednoruční nakládací činka skládající se z:  - 1 kus - hřídel s délkou min. 40 cm s ocelovým závitem o průměru 30 mm - 2 kusy - závaží 2,5 kg  - 4 kusů - závaží 1,25 kg  - 2 kusy - bezpečnostní objímka se závitem |
|  |  |  |  | 2 x Obouruční nakládací činka | Obouruční nakládací činka s hmotností min. 50 kg skládající se z: - 1 kus - obouruční hřídel cca 160 cm s ocelovým závitem, průměr 30 mm - 2 kusy - bezpečnostních závitových objímek  - 2 kusy - závaží 10 kg  - 4 kusy - závaží 5 kg  - 2 kusy - závaží 1,5 kg |
|  |  |  |  | Stojan na činky „jednoručky“ | **Min. technické požadavky:**  - masivní rám - min. dvouřadý  **- rozměry jedné poličky:** cca 145 x 30 cm **- rozměry celkem:** cca 80 x 57,5 x 155 cm |
|  | **Tělocvična** |  |  |  |  |
| 8. | Trampolína | ks | 2 | Trampolína kulata | **Min. technické požadavky:**  - Trampolína kulatá průměr cca 125 cm,  - Kovová konstrukce,  - Zesílený kryt pružin,  - Min. 6 x pevné nožičky, - Výplet pro "aerobic skákání",  - noha min. 25 cm s krytkou,  - silná pružina , - Maximální zatížení min 90 kg. |
| 9. | Žíněnky | ks | 4 |  | **Min. technické požadavky:**  Žíněnka školní 2x1m, výška 6 - 10 cm, s úchyty |
| 10. | Žíněnky - tatami | soubor | 1 |  | **Min. technické požadavky:**  velikost dílce min. 1 x 1 m včetně zámku (tloušťka min. 1 cm), celková plocha min 25 m2 |
| 11. | Drobné vybavení - míče, apod. | soubor | 1 |  | **Min. technické požadavky:**   * 2 fotbalový míč, 2 x futsalový míč, 2 x basketbalový míč, 2 x volejbalový míč, 15 florbalových míčků, 8 pingpongových pálek, 20 pingpongových míčků * Oficiální váha a velikost pro soutěže |
| 12. | Stolní kopaná | ks | 2 | Stolní fotbal pro nekomerční veřejné využití | **Min. technické požadavky:**   * celkové rozměry cca 140 x 73 x 87 cm (velikost hracího pole min. 115 x 65 cm) * Dilatační nohy s gumovými patkami (ochrana podlahy) pro správné vyvážení fotbálku * Tyče v kluzných průchodkách * Hrací tyče průměr cca 16mm * Míčky standard 34mm * Protiskluzová madla |
| 13. | Vzdušný hokej |  |  | Vzdušný hokej | **Min. technické požadavky:**   * Hrací plocha min 176 x 85 cm * Mechanické počítadlo * Min. výška 75 cm. * Příslušenství - 2 x hokejka (pusher), 2 x puk 63 mm, * Připojení na 220 V - ventilátor. |
| 14. | Pingpongový stůl | ks | 2 |  | * Rozměry odpovídající mezinárodním rozměrům pro turnaje (d x š x v): 274 x 152,5 x 76 cm * hrací deska: dřevěná, výška min. 15 mm * sklopné hrací desky * přeprava pomocí integrovaných koleček * síťka součástí dodávky |
| 15. | Florbalové vybavení | soubor | 1 | 16 x Florbalová hokejka | **Min. technické požadavky:**   * 10 x levá, * 6 x pravá, * velikost junior - cca 85 cm, |
|  |  |  |  | 2 x florbalová branka | **Min. technické požadavky:**   * velikost 160x115cm, * kovový rám, * sít a záclonka, * všechny tyče kulaté a rohy zaobleny, * ve spodní části branky plastové zátky zabraňující poškození podlahy, * úchyty pro uchycení sítě eliminující její prodření. |
|  |  |  |  | 2x Brankářská maska | **Min. technické požadavky:**   * Nastavitelné popruhy pro pevně zafixování na hlavě * Min. 2 výměnná polstrování pro úpravu velikosti a se savou úpravou |
|  | **Vybavení pro outdoorové programy** |  |  |  |  |
| 16. | Jízdní kola včetně vybavení (přilby, svítilny,..) | ks | 10 | 10 x horské kolo | **Min. technické požadavky:**   * Velikost 5 x 16.5"(S);3 x 18.0"(M); 2x 20.0"(L); * Rám – Aluminium nebo dural * Přední vidlice odpružená * Systém odpružení pérové/mechanic lockout * Brzdy (přední/zadní) V-brake * Brzdové páky kovové * Počet rychlostí min. 21 * Včetně přední a zadní svítilny |
|  |  |  |  | 10 x přilba | 5 x velikost S, 3 x Velikost M a 2 x Velikost L |
| 17. | Stany včetně vybavení spacáky,… | ks | 10 | 10 x stan | **Min. technické požadavky:**   * dvouplášťový stan typ kopule s duravrapovými nosnými pruty pro 3 osoby, * velikost v rozloženém stavu min. 180 x 280 x 130 cm, * vnější stan s výškou vodního sloupce min. 2 000 mm., * podlážka stanu s vodním sloupcem min. 5 000 mm, * celková váha max. 4 kg, |
|  |  |  |  | 30 x spací pytel | **Min. technické požadavky:**   * teplotní rozsahem minimálně od -5 st. C ("extrem"), * váha do 1,8 kg., * kompresní obal, * dvouvrstvá sendvičová 2 x min. 140 g/m², * výplň duté vlákno, případně alternativní produkty, * pro maximální výšku postavy min. 185 cm. |
|  |  |  |  | 30 x karimatka | **Min. technické požadavky:**   * Rozměry - 180 x 55 - 60 x 0,8 - 1,2 cm; * nenafukovací, pěnová/EVA/případně alternativní materiály, * hmotnost max. 240 g. |

Pozn.: v případě pozn. cca se může požadovaná hodnota měnit v rozmezí + - 20 %