**Příloha č. 4 ZD**

**Technická specifikace**

| **Položka č.** | **Název** | **Počet kusů** | **Specifikace** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavice školní  | 20Ks | **Výškově stavitelná školní lavice pro dva s odkládací přihrádkou, velikost pracovní desky min. 1300 x 500mm**. Podpěrná konstrukce desky bude vyrobena z jeklu. Školní lavice bude nastavitelná min. v pěti úrovních (označení velikosti 3 – 7) v souladu s předpisy Evropské unie a ČSN (číslo normy – EN 1729-1:2007). Školní lavice musí být kompatibilní se školními židlemi co do materiálu, barvy a stylu.  |
| 2 | Žákovská židle | 40ks | Ž**ákovská židle výškově stavitelná** velikost 5-7 dle normy EN. Sedáky a opěráky z přírodní překližky o síle min. 8 mm ošetřené přírodním zdravotně nezávadným bezbarvým lakem. Spodní hrana kovové konstrukce sedáku bude osazena plastovými kluzáky, které zabraňují poškození pracovní desky stolu.Školní židle musí být kompatibilní se školními lavicemi co do materiálu, barvy a stylu. |
| 3 | Stůl se clonou-kontejner se čtyřmi zásuvkami  | 2 ks | **učitelský stůl se clonou, velikost pracovní desky min. 1300 x 600mm** a clonu o rozměru min. 1200 x 420 mm + kontejner se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámkem (sada). |
| 4. | Židle kancelářská | 20 ks | Kancelářská židle Barva: černá nebo šedá, v zádové opěrce, loketní opěrky s měkkým polstrováním, silné polstrování sedáku i zádové opěrky, stabilní noha židle z kovu nebo materiálu obdobného charakteru, bezpečnostní kolečka. Nastavení výšky pomocí plynového pístu, Certifikát: SGS **Rozměry:*** šířka spodní pojízdné podstavy: min. 70 cm
* kolečka: min. 11 mm x 50 mm
* min. nosnost: 100 kg
 |
| 5. | Lavice do čekárny trojmístná | 5ks | 3 místná lavice, vhodné do čekáren, veřejných prostor a halPočet míst: 3Stolek: anoMateriál sedáku a opěráku: látkaBarva: červená nebo šedačalouněný sedák i opěrák pro pohodlnější sezeníplastové díly z elastického plastustolek vyroben z laminované dřevotřísky opatřené plastovou hranou, rozměr stolku min. 470 x 470 x 25 mm |
| 6. | Židle kuchyňská | 3 ks | jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, provedení: bílá. Min. rozměry ŠxVxH: 40,5x40,5x102 cm. Výška sedu: cca 45 cm. |
| 7. | Stůl do kuchyňky | 1 ks | Jídelní stůl vyroben z laminové desky o tloušťce min. 18 mm, nohy budou vyrobeny z masivního buku. Moření a lakování. Povrchová úprava: Bílá **Výška: min. 76cm max. 80 cm** **Šířka min. 80cm max. 90cm****Hloubka: min. 80cm max. 90cm** |
| 8. | Skříň policová malá | 5 ks | Prostorná skříň policová malá 2-dveřová s přihrádkou. Dekor dubového dřeva. Kompatibilní co do materiálu, barvy a stylu s položkou 9, 10, 11 a 14materiál: laminovaná dřevotřísková deska, kvalitní konstrukční materiál, splňující všechny kritéria nezávadnosti emisní třídy E1, MDF, dekor korpus: bílá mat nebo dubdekor přední plochy: bílá nebo dub podélné úchyty z matného kovu (odolná vůči otěru, s dlouhou životností)přízemní nožkydveře po stranách - uvnitř policevelká otevřená přihrádka uprostřed na šanony**Výška: min. 94cm max. 110 cm** **Šířka min. 150 cm max. 180 cm****Hloubka: min. 40cm max. 50cm** |
| 9 | Skříň policová Velká | 5 ks | Policová velká skříň. Dekor dub, 4 dveře a 8 přehledných zásuvek. Kompatibilní co do materiálu, barvy a stylu s položkou 8, 11, 10 a 14materiál: dřevotřísková deska, kov, plast, zrcadlodekor korpus: bílá mat nebo dubdekor přední plochy: dub světlý nebo možno část skříně v bílém matném provedení úchyty z matného kovu (odolná vůči otěru, s dlouhou životností)4-dveřovácelkem min. 6  zásuvek (šuplík)**Výška: min. 180cm max. 200 cm** **Šířka min. 180cm max. 190 cm****Hloubka: min. 50cm max. 60cm** |
| 10 | Šatní dvojskříň | 10ks | Šatní skříň. Přírodní tóny dubového dřevodekoru. Kompatibilní co do materiálu, barvy a stylu s položkou 8, 9, 11 a 14.materiál: dřevotřísková deska, kov, plast, zrcadlodekor korpus: bílá mat nebo dubdekor přední plochy: dub nebo bílý min. 2 široké zásuvky **Výška: min. 180cm max. 210 cm** **Šířka min. 210cm max. 230 cm****Hloubka: min. 50cm max. 60cm** |
| 11. | Šatní Lavice | 2ks | Šatní lavice s pevnou konstrukcí. V dekoru dub. Kompatibilní co do materiálu, barvy a stylu s položkou 8, 9, 10 a 14materiál: dřevotřísková deska, kovdekor: dub kvalitní a pevná konstrukce desky nosné konstrukce o síle min. 3,2 cm max. 5 cmspodní odkládací police (min. šířka police 20 cm, min. hloubka police min. 14 cm max. 16cm)Slouží jako lavice, na kterou se posadíte při obouvání a zároveň je do ní možno odkládat drobné svršky, deštníky nebo věci každodenní potřebyMin. nosnost 110 kg**Výška: min. 40cm max. 50 cm** **Šířka min. 110cm max. 120 cm****Hloubka: min. 40cm max. 50cm** |
| 12 | Tabule | 4ks | Šířka cca 120 cm Výška cca 100 cmkeramický povrch, popis fixem, magnety součástí vybavení tabule, součástí každého kusu tabule je sada 4ks různých barev popisovacích fix na keramické povrchy tabule, dále pak čistící magnetická houba na tabuliRám tabule z hliníku, plastové rohy. Odkládací polička pro popisovače po celé délce tabule. Standardně montážní sada pro upevnění na stěnu. |
| 13 | Pracovní stůl- ponk | 5ks | Hoblice pro dva, celkový rozměr cca 1540 x 1140 x 850mm (š x h x v)hoblice pro 2 osoby• buková průběžná spárovka• povrchová úprava lak nebo olej• koryto a police na nářadíStandartní výbava:1x police, 4x poděrák hranatý malý, 4x klíč do vřeteneTloušťka plátu: min. 30 mmPředek: cca 90 mmPřední/boční svěrák (velikost/kapacita): cca 350x55/cca 130 mmVáha: do 90 kg |
| 13 | Ponk/ druhá část | 5ks | Dílenský stůl s trojzásuvkovým kontejnerem, celkový rozměr cca 1500 x 750 x 800mm (š x h x v)Technická specifikace stolu:* robustní ocelová šroubovaná konstrukce stolů
* šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností
* pracovní deska stolu z dřevotřísky, min. tloušťky 40 mm
* deska potažena barevným PVC, plastové boční hrany
* min. nosnost pracovní desky 1000 kg
* hloubka stolu min. 750 mm, výška cca 800 mm
* povrchová úprava práškovaným lakem

 Technická specifikace kontejneru:* závěsné provedení s 1, 2, 3 a  4 policemi a závěsné skříňové provedení
* min. nosnost polic min. 40 kg, police uloženy v 90% výsuvech
* každá zásuvka vybavena kovovými děliči pro rozložení úložného prostoru
* zásuvky jsou uzamykatelné centrálním zámkem se 2 klíči
* povrchová úprava práškovaným lakem
* Šířka (mm): min. 1500
* Typ kontejneru: 3 zásuvkový
* Hmotnost: cca 95.000 kg

Jako součást dílenského stolu bude dodán i dílenský svěrák kovový, šířka čelisti cca 125 mm, délka upnutí cca 115 mm, čelisti z vysoce kvalitní oceli, kovadlina, integrovaná otočná deska s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce maticemi |
| 14 | Kancelářský stůl | 10ks | rohový psací stůl, který obsahuje i komodu. V bílo-dubovém dekoru.materiál: dřevotřísková deska, kov, plastdekor korpus: dub /bílá matdekor přední plochy: bílá matvodorovné úchyty ve stříbrné barvěplocha psacího stolu min. 140×65 cmdeska psacího stolu o síle min. 2 cmstrana stolu pevně připevněna k boční komodě, která je součástíboční komoda s šuplíkyvšechny zadní a boční povrchy nábytku budou opatřeny dubovým dekoremrozměr psacího stolu: min. 140×76×65 cmrozměr komody: min. 130×62×40 cmrozměry: rohová sestava: min. 158/130x76x70/38 (ŠxVxH v cm)Dekor: DubMateriál: dřevo |
| 15 | Šatní věšák | 20 ks | Dětský šatní věšák s roštem na boty a sedákem **min.** 130x76x50 cm (VxŠxH), barevná hrana, výška sedáku min. **35 cm**, rošt na boty min. pro tři osoby |

**Poznámka: U rozměrů s označením „cca“ bude zadavatel akceptovat odchylku v rozměrech do 15 %.**